*is_physical  = 1;
*is_mobile    = 0;
*height       = 2.1;
*mass         = 1000000;
*elasticity   = 0.95;
*hardness     = 1.0;
*drag         = 1.0;
*k_fric       = 5.0;
*s_fric       = 8.0;
*life         = -1;
*col_dam_ignore = 5;
*col_dam_cap = 300;

*shape = "polygon";
push_back( vert_x,  0.00 ); push_back( vert_y,  1.00 );
push_back( vert_x,  0.77 ); push_back( vert_y,  0.77 );
push_back( vert_x,  1.00 ); push_back( vert_y, -0.00 );
push_back( vert_x,  0.77 ); push_back( vert_y, -0.77 );
push_back( vert_x,  0.00 ); push_back( vert_y, -1.00 );
push_back( vert_x, -0.77 ); push_back( vert_y, -0.77 );
push_back( vert_x, -1.00 ); push_back( vert_y, -0.00 );
push_back( vert_x, -0.77 ); push_back( vert_y,  0.77 );

*vis_res_model = "well_broken_01";