[有关设定时刻表]

○有关设定时刻表 ○设定车站 [视窗内的说明] [有关发车时刻] ○设定分岔点
□前往目录

○有关时刻表设定

在 ‘Ａ列车７’‘列车・建设’设定每个车站、分岔点的时刻表设定。 另外，“车站设定”“分岔点设定”所显示的“列车＃”对应到“列车”视窗内的列车编号。

※设定时刻表时的注意事项 在车站设定、分岔点设定以及选项中的“显示简易时刻表”、“显示行走时间”，显示并用[时:分]设定时间。 但是，管理行走中的列车时间，因为实际会以[时:分:秒]进行，如果在某车站（Ａ车站）的发车时间设定为[00:00]，到下一个车站（Ｂ车站）的行走时间即使显示为[05:45]，Ｂ车站的到站时刻则不受限为[05:45:00]。 （ 有可能是[05:45:20]或[05:45:59]。） 设定发车时刻时，在所设定时刻的00秒发车，若设定为一小时停车，在[02:45:30]到站的话，会在[03:45:30]发车。
因此，例如：[03:45:30]（画面上是[03:45]）发车的列车，行走时间[01:00:40]（在画面上是[01:00]） 抵达下一个车站的话，到站时刻为[03:46:10]（画面上则显示[03:46]）。
在 ‘Ａ列车７’不只有时、分，也会有上述的秒的概念，要设定密集的时刻表时，建议透过到站时刻与发车时刻重叠，将发车时刻与列车的到站时刻有１～２分钟的缓冲时间。

□回首页

○设定车站

点选车站后，即会显示设定时刻表用的“设定车站”视窗。 在此视窗可以设定列车抵达该车暂时的动作。

[视窗内的说明]
停车、通过
停车１小时 | ： | 列车到站后停车一小时再出发。
通过 | ： | 列车不在车站停车。
等待对向列车通过 | ： | 等待对向列车通过车站或者停车后再发车。
等待下一班列车 | ： | 等待下一班列车通过车站或者停车后再发车。
等待到站 | ： | 等待其他列车在车站停车后再发车。
发车时刻 | ： | 在指定的发车时刻发车。
[00:00]设定所指定列车在该日最早从该车站发车的时间。 [00H]从发车时刻所指定的每个时间进行发车。（※但是超过日期的话则无法套用。） [每日][平日][假日]只有在指定的星期别，发车时刻才有效。
停车 | ： | 让车辆停靠在车站。
前进・折返
前进 | ： | 列车在车站停车后，继续前进发车。
折返 | ： | 列车在车站停车后，折返再发车。
装卸货物
无作业 | ： | 列车到站后不进行装卸货物。
装货 | ： | 列车到站时，货车还有空间且邻近的原物料放置场有货物时，进行装货作业。
卸货 | ： | 列车到站时，货车上有原物料，且邻近的原物料放置场有空间时，进行卸货作业。
装卸货物 | ： | 列车到站时，货车上还有空间且邻近的原物料放置尺有货物时，进行装卸货物作业。
|  | 另外，货车上有原物料，且邻近的原物料放置场有空间时，则进行卸货作业。

另外，“选项”选单的“依照每个月台进行车站设定”项目开启后，在进行车站设定时即可依照每个月台进行时刻表设定。

[有关发车时刻]
使用发车时刻[00:00]、[00H]进行时刻表设定后，即形成如下的时刻表设定。 ※例如：设定发车时刻[05:00]、[07H]时。
指定发车时刻时，请注意下述事项。 ・在[00H]设定的发车时刻，变更日期后即会被 重新安排，在[00:00]所设定的时刻前列车不会发车。 ・在[00H]设定的发车时刻却没有列车十，会在下一个[00H]设定时刻进行发车。

□回首页

○设定分岔点

路线上有分岔点时，点选分岔点后即可设定列车通过该分岔点时要通往的路线。
前进・分岔
前进 | ： | 列车通过分岔点时，选择前进的路线继续前进。
分岔 | ： | 列车通过分岔点时，选择分岔的路线继续前进。

□回首页