[铁路]选单

○线路的铺设 [铺设方法] ○线路的撤销 [撤销方法] [范围指定撤销]
○特殊线路的铺设
[斜坡铁路]
[地下铁的铺设]
・地下铁的铺设
・在地下的注意点
[点的设置]
・点的种类
・点的设置
○车站的建设
[车站的建设]
[月台数]
[车站长度]
○车站前广场・原物料放置场
[车站前广场]
[原物料放置场]
□目录

○线路的铺设

[铺设方法]

①开启铁路视窗，选择“Straight-直线,Curve-弯线,Point-点,Cross-交叉”。 |
②转动滑鼠滚轮调整线路高低，点击线路起点时，预定铺设线路会显示黄色线条。 ※按右键或[ESC]健可消除黄色预定线。 ※点击视窗内线路旁的横杠也可调整高度。 |
③点击终点后，开始线路的铺设。 ※铺设预定线若显示为红线时表示线路无法铺设。 |

□回到最前面

○线路的撤销

[撤销方法]
①开启铁路视窗，点击“撤销模式”键。 ②转动滑鼠滚轮调整高低，游标移至欲撤销线路。此时，欲撤销线路会出显示在“铁路铺设”视窗中。 ※点击视窗内线路旁的横杠也可调整高度。 ③点击后，若为高架线路，则会以每桥墩为单位做撤销。 |

[范围指定撤销]
| 点击范围指定键，可撤销指定范围内之线路。 ※指定范围键消失时，可点击开启“ 选项”的“撤销范围选择有效化”的检查框。
使用滑鼠滚轮将欲撤销线路与游标结合，在地图上点击起点和终点指定范围后，范围内的线路可全部被撤销。 按右键可取消起点。

□回到最前面

○特殊线路的铺设

[斜坡铁路]
①铺设线路 ②开启铁路视窗，选择斜坡铁路。 ③滑鼠右键调整坡度，滚轮调整高度，移动游标连接预铺设之路线。 ④点击后，开始铺设斜坡铁路。 ※“线路的铺设”和“斜坡铁路的配置”的顺序没有特别的限制。

[地下铁的铺设]
・地下铁的铺设
①将游标移至此处，按滑鼠右键或转动滚轮设定地下之 水平界面的高度。 ※水平界面是一个可显示由地表所设定基准高度的功能。 ②和一般的路线铺设相同，可以进行铺设。 ※但是地下无法由滑鼠滚轮调整线路高度。 ※只有“地下铁路”的车站才能作地下的配置。
地铁站

・在地下的注意点 在地下只能设置“地下铁站”或“原物料放置场”。 但是，“地下铁站”或“原物料放置场”的设置需注意以下条件。
※在山里面也无法设置“地下铁站”或“原物料放置场”。
| 山里面
※在山的正下方（－１～－２）也无法设置“地下铁驿”或“原物料放置场”。
山的正下方 | 山的正下方

[点的设置]
・点的种类 点是设置在线路的分叉点，其目的是为了改变列车的行车方向。

点有以下几个种类。根据用途做分类。
turnout-转出 | siding-侧行
single cross-单交叉 | double cross-双交叉
也有无点的设置称之为crossing的线路。
| 操作方法同点的设置。
| 操作方法与一般的设置相同，直铺线路即可设置。

・点的设置 点的设置方法如下述。 ①线路铺设 ②开启铁路视窗，点击已线路上欲增加点设置的地方。 点击时，点设定的种类会随着改变，选择欲设置点的种类。
※有些地点因为条件限制无法做点的设定，此时必须更换设置地点。
③将分叉线路延长后，点击即可做点的设置。
□回到最前面

○车站的建设

[车站的建设]
①开启铁路的视窗，选择“车站建设”键。 ②选择“车站”后，选择欲建设的车站种类，选择车线数，选择月台长度，用滑鼠滚轮调整月台高度。 ※但是，只有高架车站才能做高度的设定。 ※乡村车站、高架车站、列车编排场则无法再地下建设。 ※另外，地下车站无法在地上建设。
③按右键可设定车站的方向，点击欲建设的地点后即可开始建设。

[月台数]
可设定车站的 月台数，共可选择１～５ 个月台。 另外，开启“选项”内的“以月台为单位作车站设定”后，时刻表的设定可由车站为单位转换成以月台为单位。

[车站的长度]
在建设车站时，点击后，月台长度可选择5车厢长，或7车厢长。 但是，5车厢长月台无法供6或7车厢长列车做停靠。 ７车厢长车站５车厢长车站

□回到最前面

○车站前广场．原物料放置场

[车站前广场]
“A列车7”可建设车站前广场。 ※车站前广场只限建设于车站前。 ①开启铁路视窗，选择“车站建设”键后，选择“车站前广场・原物料放置场”。 ②在选择“车站前广场”后，按右键可设定方向，点击欲建设地点则可开始建设。

[原物料放置场]
货物列车所停靠的车站或列车编排场，若无原物料放置场则无法将载运的材料卸下。 货物列车所停靠的车站必须设置原物料放置场。 ※山中或山外的地下也可设置原物料放置场。 ①开启铁路视窗，选择“车站建设”键后，选择“车站前广场・原物料放置场”。 ②选择“原物料放置场”后，按右键可设定方向，点击欲设定之地点即可开始建设。

□回到最前面