start timer_xxx = 0
start state_xxx = start

if timer_xxx > 0.001
	(
		start state_xxx = parta
		start model = AACT
	)

if timer_xxx > 3.0 
	(
		start random = flypod A_1xx = 1
		start random = flypod A_4xx = 1
	)

if timer_xxx > 30.0 
	(
		start random = flypod A_1xx = 1
		start random = flypod A_2xx = 1
		start random = flypod A_3xx = 1
		start random = flypod A_4xx = 1
	)

if timer_xxx > 45.0 
	(
		start random = voo V_1xx = 5
		start random = voo V_7xx = 5
	)

if timer_xxx > 50.0 
	(
		start random = voo V_3xx = 5
	)

if timer_xxx > 55.0 
	(
		start random = voo V_5xx = 5
	)

if timer_xxx > 60.0 
	(
		start random = voo V_4xx = 5
	)

if timer_xxx > 80.0 
	(
		start random = flypod A_1xx = 3
		start random = flypod A_4xx = 3

	)



if timer_xxx > 145.0
	(
		start stage_complete = 100
 	)

