start timer_xxx = 0
start state_xxx = start

if timer_xxx > 0.001
	(
		start state_xxx = parta
		start model = AACT
		start link_health = actbwswitch_11	actbwsegment_01
		start link_health = actbwswitch_21	actbwsegment_02
		start link_health = actbwswitch_31	actbwsegment_03
		start link_health = actbwswitch_12	actbwsegment_01
		start link_health = actbwswitch_22	actbwsegment_02
		start link_health = actbwswitch_32	actbwsegment_03
		start link_health = actbwswitch_13	actbwsegment_01
		start link_health = actbwswitch_23	actbwsegment_02
		start link_health = actbwswitch_33	actbwsegment_03
		start link_health = actbwswitch_14	actbwsegment_01
		start link_health = actbwswitch_24	actbwsegment_02
		start link_health = actbwswitch_34	actbwsegment_03
		start emit_rate = actbwclit		5.0
	)

if state_xxx = partb
 (
  start random = cube A_101 = 1
  start random = cube B_101 = 1
  start random = cube C_101 = 1
  start random = cube D_101 = 1
  start random = cube E_101 = 1
  start random = cube F_101 = 1
 
  start random = cube A_125 = 1
  start random = cube B_125 = 1
  start random = cube C_125 = 1
  start random = cube D_125 = 1
  start random = cube E_125 = 1
  start random = cube F_125 = 1
  start state_xxx = parta
 )


if timer_xxx > 200.0
	(
		start stage_complete = 100
 	)

