start timer_xxx = 0
start state_xxx = start

if timer_xxx > 0.001
	(
		start state_xxx = parta
		start model = AACT
	)

if timer_xxx > 3.0
	(
		start random =  voo V_1xx = 1
		start random =  voo V_2xx = 1
		start random =  voo V_3xx = 1
		start random =  voo V_4xx = 1
	)	

if timer_xxx > 5.0
	(
		start random =  voo V_1xx = 1
		start random =  voo V_2xx = 1
		start random =  voo V_3xx = 1
		start random =  voo V_4xx = 1
	)	

if timer_xxx > 7.0
	(
		start random =  voo V_1xx = 2
		start random =  voo V_2xx = 2
		start random =  voo V_3xx = 2
		start random =  voo V_4xx = 2
	)	

if timer_xxx > 8.0
	(
		start random =  voo V_1xx = 2
		start random =  voo V_2xx = 2
		start random =  voo V_3xx = 2
		start random =  voo V_4xx = 2
	)	

if timer_xxx > 9.0
	(
		start random =  voo V_1xx = 2
		start random =  voo V_2xx = 2
		start random =  voo V_3xx = 2
		start random =  voo V_4xx = 2
	)	

if timer_xxx > 10.0
	(
		start random =  voo V_1xx = 3
		start random =  voo V_2xx = 3
		start random =  voo V_3xx = 3
		start random =  voo V_4xx = 3
	)	

if timer_xxx > 10.5
	(
		start random =  voo V_1xx = 3
		start random =  voo V_2xx = 3
		start random =  voo V_3xx = 3
		start random =  voo V_4xx = 3
	)	

if timer_xxx > 11.0
	(
		start random =  voo V_1xx = 3
		start random =  voo V_2xx = 3
		start random =  voo V_3xx = 3
		start random =  voo V_4xx = 3
	)


if timer_xxx > 20.0
	(
		start random =  flypod A_1xx = 3
	)

if timer_xxx > 45.0
	(
		start random =  flypod A_3xx = 3
	)


if timer_xxx > 125.0
	(
		start stage_complete = 100
 	)

