start timer_xxx = 0
start state_xxx = start

if timer_xxx > 0.001
	(
		start state_xxx = parta
		start model = AACT
		start link_health = AACTtankbay_01	AACTplas2_01
		start link_health = AACTtankbay_02	AACTplas2_02
		start link_health = AACTchopperbay_01	AACTplas2_01
		start link_health = AACTchopperbay_02	AACTplas2_02
		start emit_rate = AACTtankbay		3.0
		- start emit_rate = AACTtankbay_02	3.0
		- start emit_num = AACTchopperbay_01	3
		- start emit_num = AACTchopperbay_02	3
		start link_emit_pre = AACTwallbit_11	AACTchopperbay_01
		start link_emit_pre = AACTwallbit_12	AACTchopperbay_01
		start link_emit_pre = AACTwallbit_13	AACTchopperbay_01
		start link_emit_pre = AACTwallbit_14	AACTchopperbay_01
		start link_emit_pre = AACTwallbit_15	AACTchopperbay_01
		start link_emit_pre = AACTwallbit_21	AACTchopperbay_02
		start link_emit_pre = AACTwallbit_22	AACTchopperbay_02
		start link_emit_pre = AACTwallbit_23	AACTchopperbay_02
		start link_emit_pre = AACTwallbit_24	AACTchopperbay_02
		start link_emit_pre = AACTwallbit_25	AACTchopperbay_02
		start link_health = AACTwallbit_12	AACTwallbit_11
		start link_health = AACTwallbit_13	AACTwallbit_12
		start link_health = AACTwallbit_14	AACTwallbit_13
		start link_health = AACTwallbit_15	AACTwallbit_14
		start link_health = AACTwallbit_22	AACTwallbit_21
		start link_health = AACTwallbit_23	AACTwallbit_22
		start link_health = AACTwallbit_24	AACTwallbit_23
		start link_health = AACTwallbit_25	AACTwallbit_24
	)

if timer_xxx > 85.0
	(
		start stage_complete = 100
 	)

