[APPNAME],"yatagarasu4.3"					//アプリケーション名。
[CHARLST],"charya.lst"						//使用タスクリスト。
[SUBFOLDER],"ya\"							//各種サブフォルダ。
[SYSRESFACTORYDLL],"sys640480jpnya"			//システム画像リソースを所有するDll。標準クラスのFactoryも兼ねる(CSceneは除く)。

[CONNECTTAG],"ya"							//
[BACKCOLOR],0,0,0							//リリース時背景色。
[SELECTABLEWINRATE],1
//[SELECTABLELANGUAGE],1					//言語選択。FALSEで言語コード1(デフォルトで日本語)固定。
[INITAUTOLANGUAGE],1						//言語を日本語に固定するか(0:日本語固定,1:初回起動時のみ環境に応じて自動決定)
[LIMITEDLAUNCHER],1							//ランチャの機能制限(外部プログラム専用)。
[LIMITEDPM],0								//PlayerManagerの機能制限(外部プログラム専用)。
//
[UACFOLDER],1								//データ保存先種類。
[COMPANY],"PDWHOTAPEN"						//データ保存フォルダ名。
[APPDATA],"yatagarasu_ver20121231"			//データ保存フォルダ名。
[EXEFILENAME],"yatagarasu4.exe"				//実行ファイル名(外部プログラム専用)。
//
[IPADDRESS],"localhost"
[USERNAME],"NoName"
[COMMENT],"NoComment"
[TWEETRANKMATCH],"ヤタガラスのランクマッチ待ち受けを開始しました。"
[TWEETPUBLICLOBBY],"ヤタガラスのパブリックロビー待ち受けを開始しました。"
[UDPPORTNO],50055
[USEUPNP],0
[DELAYTIME],1
//同じくらいの強さの範囲。
[RATESEARCHRANGE],200
//ゲーム中のディレイ変更可否
[CHANGEABLEDELAY],1
[USETIMELIMIT],1							//キャラセレクトでの制限時間
//
//
[WAITTIME],16								//1Frameの基準となる時間。単位ms。
[WAITTYPEFULLSCREEN],1						//0:softsync,1:flip,2:nowait
[WAITTYPEWINDOW],0							//0:softsync,1:flip,2:nowait
[FLIPWAITTIME],3							//Flip待ち時間。Flip待ち中はWindowsが100%占有されてしまうようなので、なるべく小さい方が良い。
[BACKCOLOREDIT],80,80,150					//編集時背景色。
//[SCENEFACTORYDLL],"sys640480jpnya"		//SceneFactoryを所有するDll。このDllからCSceneが生成される。指定がなければSysResFactoryDllと同じ。
[RESOLUTIONMAG],2,2							//製作途中。320*240サイズを基準とした表示倍率。
//キーボード使用時の配置。
//左から順に、レバーの左、上、右、下、左下、左上、右上、右下、ボタンの１〜１０の並びで記述。
//*マークは未使用を意味する。
//当然ながら未保障なので、使用は自己責任で！
[KEYBOARDCONFIG0],VK_LEFT,VK_UP,VK_RIGHT,VK_DOWN,*,*,*,*,Z,X,C,A,S,D,Q,E,*,1
[KEYBOARDCONFIG1],VK_NUMPAD4,VK_NUMPAD8,VK_NUMPAD6,VK_NUMPAD2,VK_NUMPAD1,VK_NUMPAD7,VK_NUMPAD9,VK_NUMPAD3,V,B,N,F,G,H,R,Y,*,4
//テンキーがない時の、2P配置例。
//[KEYBOARDCONFIG1],J,I,K,M,*,*,*,*,V,B,N,F,G,H,R,Y,*,4

//stickのアナログ入力の有効無効。
//(キャリブレーションがずれている場合、無効にすると正常に動作する可能性があります)
//0:無効,1:有効
[STICKANALOGENABLE0],1
[STICKANALOGENABLE1],1
//stickのデジタル入力(ハットスイッチ)の有効無効。
//0:無効,1:有効
[STICKDIGITALENABLE0],1
[STICKDIGITALENABLE1],1
//stickのアナログ入力の閾値。
[STICKANALOGLOWER],10000					//軸のマイナス方向と認識する閾値。
[STICKANALOGUPPER],55535					//軸のプラス方向と認識する閾値。

[DISPBLPARAM],1								//BLパラメータ表示。常にON
//4.4以降ランチャー0,1,1がデフォルト
[USELETTERMAG],0
[USESWAPDISCARD],1
[DISPUPDATER],1

