//第一引数　コピー先パレット番号。（画像のパレット）
//第二引数以降　コピー元パレット番号。（キャラパレット）。１Ｐからの並びに対応。
//第二引数以降が省略されている場合、第一引数をコピー元として扱う。

//第一引数で最大のものが、使用パレット本数と等しくなる。

[NAME]
標準プレーヤー
[PAL]
0,0,4,8
1,1,5,9
2,2,6,10
3,3,7,11
[END]

[NAME]
name
[PAL]
//0,25
[END]
