1.需要在局域网内安装有二维火餐饮管理系统（局域网服务端），并完成了相应餐店设置
2.在餐饮管理系统后台管理中，设置好点菜宝的编号和硬件标识.
3.将此目录下所有文件解压缩到电脑（局域网内任意有串口的电脑）的任意文件夹中（文件夹目录必须全英文）
4.运行 Mscomm32控件 文件夹下的install.bat.
5.在所运行的电脑上配置Java环境.
  5.1 右击“我的电脑”，点击“属性”； 
  5.2 选择“高级”选项卡，点击“环境变量”； 
  5.3 在“系统变量”中，设置3项属性，JAVA_HOME,PATH(大小写无所谓),若已存在则点击“编辑”，不存在则点击“新建”； 
      其中，JAVA_HOME指明JDK安装路径，就是解压缩所在的文件夹下的jdk目录，此路径下应包括lib，bin，jre等文件夹
      Path增加：%JAVA_HOME%\bin（与已有项间用分号隔开）
  5.4 验证：点击“开始”－>;“运行”，键入“cmd”并回车；在命令行窗口输入java并回车，出现滚屏命令画面，即说明设置成功； 
6.运行EateryWX.exe
7.设置好主机ip（二维火餐饮管理系统（局域网服务端）所安装的电脑IP）及端口（默认为7070）后,选择点菜宝类型后，点保存设置
8.点击“启动WX”按钮即可

点菜宝程序通过双击右下角图标可打开管理界面，通过输入餐饮系统的用户账户和密码可进入（仅支持数字形式的用户账号），详询各点菜宝的生产厂家